اهمیت کپ کردن صحیح هد و تاثیر آن در عمر هد دستگاه بنر

امروزه چاپ با دستگاه بنر به دلیل گسترش صنعت چاپ بسیار افزایش یافته است و چاپخانه به علت سرعت و کیفیت بالای دستگاه بنر از آن استفاده می کنند.

دستگاه های چاپ بنر قیمت بالایی دارد و به این دلیل که قیمت این دستگاه ها بالا است باید با این دستگاه ها گونه ای رفتار کرد که عمر آن افزایش یابد، مهم ترین قسمت یک دستگاه چاپ بنر هد دستگاه است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

مهم ترین عضو دستگاه هد آن می باشد که نصب و نگهداری آن بسیار حائز اهمیت می باشد.

**دستگاه بنر**

* [**هد دستگاه چاپ بنر**](https://www.simayeshahr.com/%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B1/)
* [**انواع هد های موجود در بازار ایران**](https://www.simayeshahr.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D8%A7/)
* [**تفاوت دستگاه بنر با یکدیگر**](https://www.simayeshahr.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1/)

یکی از راه هایی که باعث افزایش عمر هد دستگاه می شود کپ کردن دستگاه در هنگام شب است.

1. کپ کردن دستگاه بنر به این معنی است که دستمالی را آغشته به سالونت کرده
2. آن را درون ظرف مخصوصی قرار داده
3. ظرف را در زیر هد به گونه ای که هد، تماس مستقیم با آن پارچه داشته باشد قرار دهید.

این کار باعث می شود که هد دستگاه خشک نشود.

خشک شدن هد دستگاه باعث می شود کیفیت چاپ کاهش یافته و عمر دستگاه نیز کم می شود.

هر زمانی در طول روز که قرار است دستگاه بیشتر از 1 ساعت خواب باشد مثلا برق دستگاه قطع می شود و ... نیز باید دستگاه کپ شود.

با کپ کردن دستگاه عمر هد دستگاه افزایش می یابد.

با کپ کردن دستگاه عمر هد و به همان نسبت عمر دستگاه نیز بیشتر می شود.

مشورت با کارشناسان فنی سیمای شهر برای نگهداری هد دستگاه و اقدامات لازم جهت بالا بردن عمر دستگاه امکان پذیر است.

برای خرید نیز کافی است فرم ثبت سفارش را در سایت سیمای شهر ارسال کنید تا کارشناسان سیمای شهر با شما در تماس باشند.