**دستگاه چاپ بنر**

دستگاه چاپ بنر در زمینه ی ارجاع و چاپ از نظر فنی دارای رویه های متناسب و هدفمندی میباشد.

از این رو میتوانیم بپرسیم که کل مراحل پیاده سازی و از تولید طرح تا چاپ شامل چه مواردی می باشد .

ایجاد طرح و تعیین طرح و ارسال ان برای دستگاه چاپ بنر.

ریپ شدن در مرحله ی بعدی قرار دارد به این معنا می باشد که چاپ به صورت طول و عرض توسط سطح و سرعت هد دستگاه بررسی شده و یک نقشه از رویه ی چاپ ان درست میشد.

شروع مرحله ی چاپ دارای متریال و مراحل متفاوتی می باشد که شامل :

* تنظیمات و شارژ رول بنر
* تامین جوهر دستگاه بنر و بررسی هد و سیستم چاپ دستگاه
* انجام مراحل چاپ و شروع پرینت اجرایی ابتدای رول نقشه ی ریپ

خشک کردن دستگاه چاپ بنر دارای دو مرحله ی اصلی یکی توسط هیتر بوده و در مرحله ی بعدی توسط فن های موجود خشک میشود.

در ادامه بنر مورد نظر جمع شده و رول میشود.

برش بر روی بنر با دقت بالا اجرا میشود .

رویه اجرای دستگاه چاپ بنر در راستای فروش نیاز به دقت بالا و سرعت عملکرد دستگاه دارد.

به نسبت استفاده و محبوبیت دارای چند مدل می باشند و کیفیت و دوام انها متفاوت است .

فرایند اجرایی دستگاه و نگهداری دستگاه چاپ بنر نیاز به موارد بسیاری دارد از این رو باید به چند مورد از ان اشاره کنیم:

* تمیزی دستگاه : گرفتن گرد و غبار های دستگاه و قرار دادن دستگاه در محلی به دور از گرد و غبار بسیار مورد توجه است.
* تامین و تمیز نگه داشتن مخازن جوهر و چک دوره ای لوله های منتهی به هد
* بررسی و تامین بدنه برای تمیز بودن و حفظ ان از جوهر