## دستگاه چاپ

دستگاه چاپ استیکر لایه نازکی از جنس پی وی سی که پشت آن چسب‎دار بوده و جایگزین ارزان قیمتی برای کاغذهای دیواری به شمار می‎رود. استیکر یکی از متریال‎های بسیار کاربردی در زمینه چاپ و تبلیغات فضای خارجی و فضای داخلی محسوب می‌شود که می‌توانند طرح‎هایی زیبا بر روی دیوار و یا مکان‎هایی چون اتوبوس، خودروهای سواری، نمایشگاه‎ها و … ایجاد کنند.

ویژگی‎های استیکرها
استیکرها قابل شستشو می‌باشند.
دکوراسیونی زیبا با صرف هزینه کم
امکان نصب بر روی انواع سطوح با جنس رنگ روغن، پلاستیک، گچ، مولتی کالر، شیشه، آینه، چوب (MDF)، درب اتاق، کمد، یخچال و … .

انواع استیکر و دستگاه چاپ
شیشه ای: استیکرهای شیشه ای برای مصارف خاص می باشند و همانند شیشه از دو طرف دید دارند.
شیری: استیکر شیری از محبوبیت بالاتری برخوردار است و رنگ زمینه سفید دارد. این نوع استیکر که پشت آن چسبنده بوده برای مصارفی چون چاپ و تبلیغات روی بدنه اتوبوس، روی ماشین، خاور، نیسان و کامیون‎های پخش محصولات، چاپ و تبلیغات روی قطار، چاپ و تبلیغات روی درب و کف فروشگاه‎ها و پاساژها، چاپ و نصب روی دیوارهای رنگ شده (دیوار منازل، شرکت‎ها و مؤسسات)، چاپ بر روی یخچال‎های صنعتی و خانگی، چاپ روی شیشه سوپر مارکتها، چاپ و تبلیغات روی بدنه و داخل مترو، و به طور کلی تمامی محل هایی که سطح صاف و صیقلی دارند، کاربرد دارد.

## دستگاه چاپ

نکاتی که در مورد استیکرها و دستگاه چاپ
قبل از نصب ابتدا محل مورد نصب باید تمیز شود و در صورت امکان ابتدا شسته و سپس استیکر نصب شود.
طرح‎هایی که روی استیکرها اجرا می‌شود نسبی و تقریبی است و می‌توان آنها را با فاصله در فضای بیشتری جا داد.
برای زیبایی بیشتر استیکرها می‌توان به تناسب مکان مورد نظر آنها را بصورت عمودی و افقی نصب نمود.
نصب استیکر بسته به نوع کاربرد و فضای مورد استفاده آن به طریقه‎های متفاوتی چاپ می‌گردد.

اگر قرار باشد استیکر در فضای باز مورد استفاده قرار گیرد و روی بدنه وسایل نقلیه‎ای همچون

اتوبوس یا کامیونت یا قطار نصب شود، باید از نوع مرغوب و با کیفیت آن استفاده نمود زیرا باید مقاومت

زیادی در برابر نور آفتاب، باران و انواع شستشوها داشته باشد. همچنین جوهرهای مورد استفاده

در تولید آنها باید مرغوب باشند زیرا جوهرهای نامرغوب بعد از حدود ٢ تا ٣ ماه پاک شده و استیکر کهنه به نظر می‌رسد.در رابطه با استیکرهایی که روی اتوبوس‎ها نصب می‌شود موضوع کمی پیچیده تر است، به این دلیل که اتوبوس‎های شرکت واحد به طور مرتب در هر هفته یک بار نوبت کارواش دارند و به دلیل آلودگی هوا و نشستن هاله‎ای از روغن روی بدنه، آنها را با اسید رقیق شده شستشو می دهند، و اگر جوهرهای استفاده شده هنگام چاپ نامرغوب باشند، رنگ آن‎ها توسط اسید رقیق شده پاک می‌گردد

## دستگاه چاپ

قبل از خرید استیکر نسبت به طرحی که می‌خواهید انتخاب کنید حتماً پیش زمینه

ذهنی داشته باشید. در غیر این صورت هنگام انتخاب به علت وجود طیف گسترده ای از طرح‎ها با مشکل مواجه خواهید شد.

ابعاد محلی که قرار است در آنجا استیکر نصب شود را در نظر بگیرد. سایز استیکر

باید متناسب با محل نصب باشد مثلاً برای مکان‌های کوچک باید دنبال طرح‎هایی با سایز کوچک بود.
اگر استیکر برای اتاق کودک می‌باشد باید در محلی دور از دسترس کودکان نصب شود.

نصب استیکر بر روی اتوبوس‎ها به دلیل وجود فرو رفتگی، برآمدگی و کناره‎های اتوبوس کار دشواری است. در این زمینه برخی افراد با فراگیری تخصص‎های لازم و تشکیل گروهای چند نفره کار نصب و ترمیم استیکر اتوبوس‎ها را انجام می‌دهند