تحول با اولین هد قابل تعمیر در جهان هد دستگاه چاپ بنر اسپکترا استار فایر صنعت چاپ دیجیتال همیشه منتظر نوآوری کمپانی فوجی فیلم بوده است .

این شرکت از دیر باز جز بزرگترین شرکتهای فعال در صنعت دیجیتال بوده است.

تولیدات قبلی از جمله هد اسکای واکر - هد اسپکترا نوا - هد اسپکترا گلکسی و هد اسپکترا پولاریس تحولی در زمان عرضه به بازار ایجاد نمودند لذا بازار چاپ دیجیتال همیشه با ورود این محصولات و نوآوری ها همیشه تحت تاثیر قرار گرفته است.
جدیدترین محصول این شرکت معظم هد اسپکترا استار فایر می باشد.

## دستگاه چاپ بنر

دوستانی که با هد اسپکترا  پولاریس آشنایی داشته باشند در جریان هستند این هد دارای 512 نازل فعال در چهار ردیف می باشد
جهت مشاهده اطلاعات هد پولاریس می توانید به مقاله معرفی این هد مراجعه یا بر روی لینک کلیک نمایند.

تفاوت هد استار فایر در تعداد نازل و اعداد ردیف و اطلاعات ساختاری می باشد.
هد استار فایر 1024 دارای 1024 نازل فعال می باشد.چیدمان این تعداد نازل در هشت ردیف 128 نازل می باشد
هر ردیف دارای 128 نازل می باشد که بصورت خطی کنار هم قرار گرفته اند.
طول هد در حدود 65 میلیمتر و عرض آن 40 میلیمتر می باشد و از نظر ابعاد تقریبا دو برابر یک [هد پولاریس 512](https://www.simayeshahr.com/%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%E2%80%A6%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA/) می باشد.

 تعداد نازل فراوان در هد استار فایر باعث شده دارای سرعت خیره کننده ایی در چاپ باشد
بطوری که دستگاه با 4 هد استار فایر سرعتی در حدود 250 متر مربع در ساعت خواهد داشت
بدلیل اینکه هر هد دارای 8 ردیف نازل است پوشش چاپ در حالت دو پس فوق العاده خواهد بود.
این هد در انواع مختلف 10تا 80 پیکولیتر و برای مصارف متعدد و گوناگون عرضه شده است

 ویژگی هد اسپکترا استار فایر :
دارای 1024 نازل در هشت ردیف
دارای تکنولوژی ورسا دروپ جهت کیفیت چاپ بالاتر
قابلیت کار تا دمای مرکب 60 درجه
نازل پلیت فلزی
قابلیت تعویض هر ردیف نازل و تعمیر هد
کیفیت چاپ 400 دی پی آی
سرعت شگفت انگیز چاپ
کیفیت بسیار بالای قطعات بکار رفته در هد استار فایر 1024 اسپکترا