**دستگاه سی ان سی**

دستگاه سی ان سی از انواع دستگاه های بسیار حرفه ای است.

در زمینه های تابلو سازی برش کاری و پیکر تراشی و سنگ محسوب میشد.

این دستگاه از انواع خانواده دستگاه های مته ای می باشد.

و دارای انواع متفاوتی از مته و استفاده می باشد .

استفاده های دستگاه سی ان سی در زمینه های برش الماسی برش های حرفه ای قطعه سازی و تراشکاری به ویژه زمینه ی ماشین سازی می باشد.

دستگاه سی ان سی با دارا بودن یک یا دو بازو در دو جهت به صورت دو بعدی از نرم افزار نقشه کشی مثل کارل دریافت میکند.

دستگاه توانایی برش و صیقل دادن متریال مورد نظر نسبت به توانایی مته را دارد.

در این راستا باید بیان کنیم توانایی دستگاه و قدرت دستگاه به مته و نوع برش ان بستگی دارد.

توانایی این برش ها در راستا های محور ایکس و وای در انتهای حرکت قاعدتا دارای استحکاک و خطر شکسته شدن مته می باشد.

نوع تولید مته و محکمی ان در همچنین تعیین جنس مته به نسبت مقاومت باید برسی شود.

زیرا در شرایط استاندارد هر مته عمر 20 ساعت فعالیت استاندارد را داراست.

بیش از این احتمال خراب شدن کار و مته بسیار زیاد میشود.

در تداخل های جرایی باشد به ترفند های دستگاه سی ان سی برسیم که این ترفند ها بر حسب توانایی اپراتور می باشد.

دستگاه سی ان سی با دارا بودن موارد استفاده زیاد دارای انواع متفاوتی بود.

و اپراتور باید توانایی بالایی در اجرای این مورد داشته باشد.